**Правила безопасности при работе**

**иглой, булавками, ножницами**

1. Иглы и булавки хранить  в игольнице.
2. Перед началом работы необходимо посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Положить инструменты и приспособления в отведенное для них место.
3. Сломанную иглу не бросать, её необходимо сдать учителю.
4. Работать необходимо с наперстком.
5. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя, передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед.
6. По окончании работы  посчитать количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть столько, сколько было в начале работы.
7. Убрать рабочее место.

**Правила  безопасности при работе**

**с электрическим утюгом**

1. Перед работой проверить исправность шнура.
2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки.
3. Выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике.
4. Ставить утюг на подставку.
5. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.
6. Использовать для увлажнения пульверизатор.
7. По окончании работы утюг выключить и поставить его на специальную подставку.

**Правила работы при работе**

**на электрической швейной машине**

1. Перед работой проверить исправность шнура.
2. Включать и выключать  машину держась за корпус вилки.
3. Установку шпульного колпачка,  заправку верхней нити производить при выключенной машине.
4. Не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.
5. Не передавать ножницы, изделия или детали изделий при выключенной машине.
6. По окончании работы выключить машину и убрать рабочее место.

**Санитарно- гигиенические требования при работе**

**на швейной машине**

1. Свет должен падать на рабочую поверхность с  левой стороны, или спереди.
2. Сидеть за машиной надо прямо, на всей поверхности стула.
3. Стул должен стоять напротив иглы.
4. Волосы должны быть убраны под косынку.
5. Нельзя наклоняться близко к движущимся частям машины.